**АНКЕТА**

**визначення доступності будівель і приміщень закладів освіти**

**НОВОАВРАМІВСЬКОЇ ОТГ ХОРОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) в умовах реформування освітньої галузі із запровадженням інклюзивного навчання, організації опорних закладів та їхніх філій, які функціонують з 01.09.2016,**

**в умовах децентралізації і створення системи управління освітою**

**об’єднаних територіальних громад**

**Дата** проведення аудиту доступності (обстеження): **04 серпня 2017 року**

**Сфера управління:** ***ОСВІТА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Назва об’єкту**, де розташовується виборча дільниця**: Новоаврамівська гімназія Новоаврамівської сільської ради Хорольського району Полтавської області**

**Власник об’єкту**: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення; управління охорони здоров’я; органи влади; інше: **Відділ освіти та культури Новоаврамівської сільської ради**

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

**Адреса**: **с.Новоаврамівка Хорольський район Полтавська область вул. Шкільна буд.39-а**

**Телефон**: **(050) 5070288**

**Факс:**  **(\_\_\_\_\_\_) \_**─**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Електрона адреса**: [**nova-g@ukr.net**](https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=9WVhtGD_mP8bJriwF2m)

**ПІБ і посада керівника установи, в якій проводився аудит: Романов Олексій Анатолійович - директор Новоаврамівської гімназії**

Телефон: **(050) 5070288**

**ПІБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводився аудит: Дембовська Олена Андріївна – голова Новоаврамівської сільської ради; Тиквенко Алла Павлівна – головний спеціаліст Відділу освіти та культури**

Телефон: (050) 6019131

**ПІБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:**

**Роменська Зоя Григорівна – депутат Новоаврамівської сільської ради**

**тел.№ (050) 7383744**

**ВИСНОВОК:**

**І. Прилегла територія біля об’єкту є *(****підкреслити****)*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доступна | **доступна частково** | недоступна |

**Вказати недоліки:**

**-тротуари маєть не рівну поверхню, вибоїни;**

**- немає зони паркування.**

**ІІ. Будівля є *(****підкреслити****)*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доступна | **доступна частково** | недоступна |

**Вказати недоліки:**

* **сходи головного входу не мають двосторонніх перил;**
* **головний вхід не має контрастного орієнтиру для малозрячих осіб;**
* **сходи входу не однакові по висоті, не марковані контрастною розміткою, будь-які орієнтири відсутні;**

**ІІІ. Приміщення є** *(підкреслити)***:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доступне | **доступне частково** | недоступне |

**Вказати недоліки:**

**- існують перешкоди у вигляді гілок рослин на шляху руху всередині будівлі;**

**- санітарно-гігієнічні приміщення не відповідають нормам;**

**- часткову доступність має виключно 1-й поверх.**

**ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:**

**І. Прилегла територія:**

**- необхідно визначитися з організацією паркування авто і в тому числі для паркування авто людей з інвалідністю;-**

**- місця паркування потрібно позначити дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття;**

**- провести ремонт тротуару.**

**ІІ. Будівля:**

Вхідна група:

* + **сходи головного входу потрібно доповнити нормативними поручнями;**
  + **ребра східців потрібно доповнити контрастним маркуванням;**

Пандус: **зробити пандус відповідно нормативним вимогам.**

Вестибюль: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ **вимог та пропозицій немає;**

Санвузли: **переобладнати санітарно-гігієнічні приміщення відповідно до вимог.**

Шляхи руху всередині будівлі:

* **гілки рослин прибрати із шляхів руху**
* **контрастними орієнтирами позначити напрямки до входів**

**ІІІ. Приміщення виборчої дільниці:**

***В закладі не передбачена робота виборчої дільниці.***

**Анкета проведення аудиту доступності виборчої дільниці**

|  | **Вимоги нормативного документа** | **Рисунок відповідно до ДБН** | **Фотофіксація** | **Вимоги ДБН дотримано?** | | **Ступінь впливу на доступність об’єкту** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Так** | **Ні** | доступно | | частково доступно | недоступно |
| **І** | **Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок.** | | | | |  | | | |
| **1.** | Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар’єрів і перешкод, вибоїн тощо.  (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами - **не більше 0,015 м.**  *Примітки: тротуари мають не рівне покриття, трапляються вибоїни, бур’яни* |  |  |  |  |  | |  |  |
| **2.** | Переїзди з тротуарів через проїзну частину, плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12.  (Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною **не повинна перевищувати 0,04 м).**  *Примітки: переїзди через проїзну частину без бордюрів, з нахилом більше ніж 1:12* |  |  |  |  |  | |  |  |
| **3.** | **Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території:**  **3.1.** Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, **над** шляхами руху становить min 2,1 м.  **3.2.** Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0.7 м.  **3.3.** Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0.1 м.  *Примітки: на шляхах руху по прилеглій території немає гілок рослин.* |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **4.** | Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території.  Чи відповідає вхід наступним вимогам:  **4.1.** Ширина хвіртки min 90 см  **4.2.** Відсутні сходи чи пороги  **4.3**. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо  *Примітки: вхід відповідає вимогам, ширина хвіртки 90 см.* |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **5.** | **Зона паркування.**  **5.1**. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів  **5.2**. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю  **5.3**. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки»: разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД)  *Примітки: біля будівлі не виділені місця для паркування автомобілів.* |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **ІІ.** | **Будівля і приміщення.** | | | | | | | | |
| **6.** | **Вхід до будівлі.** | | | | |  | | | |
|  | **Сходи зовнішні.**  **6.1.** Сходинки однакові по висоті  **6.2.** Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору  *Примітки: сходинки не однакові по висоті, маркування немає.* |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **Поручні при зовнішніх сходах:**   * 1. Наявні поручні біля сходів   2. Поручні мають продовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см   3. Поручні розташовані з обох боків   4. Якщо ширина сходів перевищує 2,5 м, наявні розділові перила   *Примітки: поручнів при зовнішніх сходах немає.* |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **7.** | **Пандус:** Якщо при вході є сходи, то сходи **повинні дублюватися пандусами \** ухил 1:12  **7.1.** Наявний пандус.  **7.2.** Ухил пандусу відповідає нормативам.  *Примітки: сходи дублюються пандусом, ухил відповідає нормам.* |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **7.3.** На пандусі наявні перила.  **7.4**. Перила встановлені з обох боків пандусу.  **7.5.** Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.  **7.6.** Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см.  *Примітки: перила встановлені з обох боків, в двох рівнях, перила продовження мають внизу на 20 см., вгорі немає.* |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **8.** | **Вхіднагрупа,**  **Тамбур** | | | | |  | | | |
|  | **Двері**:  **8.1.** Якщо вхідні двері одинарні, ширина дверного полотна становить min 90 см.  **8.2.** Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить min 80 см.  *Примітки: вхідні двері двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить 84 см.* |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **8.3. Пороги** в дверях не перевищують 2,5 см.  (найкраще, коли пороги відсутні)  *Примітки: пороги в дверях 1,5 см.* |  |  |  |  |  | |  |  |
| **8.4.**Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепоною для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях.  Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги.  *Примітки: немає різноманітних предметів на шляху прохожих.* |  |  |  |  |  | |  |  |
| **8.5.** На прозорій частині дверей нанесено контрастне маркування.  *Примітки: контрасне маркування відсутнє.* |  |  |  |  |  | |  |  |
| **9.** | **Вестибюль** | | | | |  | | | |
|  | **9.1.** У вестибюлі є сходи.  (якщо сходи наявні, вказати кількість сходинок у промаркованій колонці)  *Примітки: у вестибюлі сходів немає.* |  |  |  |  |  | |  |  |
| **9.2.** Наявне контрастне маркування ребер сходинок.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***-*** | ***-*** |  | |  |  |
| **9.3***.* На сходах встановлені перила.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***-*** | ***-*** |  | |  |  |
| **9.4.** Перила на сходах встановлені з обох боків.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***─*** | ***─*** |  | |  |  |
|  | **9.5.** Сходи дубльовані пандусом.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***─*** | ***─*** |  | |  |  |
|  | **9.6.** Пандус обладнаний перилами.  *Примітки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***─*** | ***─*** |  | |  |  |
| **10.** | **Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщення де розташовано виборчу дільницю.** | | | | | | | | |
|  | **10.1.**Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, **над** шляхами руху становить min 2,1 м.  *Примітки: відстань до гілок рослин над шляхом руху становить 2,1 м.* |  |  |  |  |  | |  |  |
| **10.2.** Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0.7 м.  *Примітки: відстань від підлогт до гілок рослин становить 0,7 м.* |  |  |  | |  |  |
| **10.3.**Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0.1 м.  *Примітки: гілки рослин виступають на шляхи руху на 0,3 м.* |  |  |  | |  |  |
| **10.4.** Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min 1,8 м.  *Примітки: : шляхи руху в коридорах, приміщеннях вільні, ширина складає 1,8 м.* |  |  |  | |  |  |
| **10.5.** Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1,9 м.  *Примітки: розмір у просвіті заввишки 1,9 м.* |  |  |  | |  |  |
| **10.6.** Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1,9 м, **огороджені.**  *Примітки: не огорожені нависаючі елементи.* |  |  |  | |  |  |
| **11.** | **Санітарно-гігієнічні приміщення** | | | | | | | | |
|  | Наявність доступного для МГН туалету:  **10.1.** Наявна універсальна кабіна.  *Пояснення:*  *Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65 м, глибина – 1,8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями.*  *Примітки: універсальна кабіна відсутня, унітаз не обладнано поруччям.* |  |  |  |  |  |  | |  |
| **10.2.** Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна.  *Пояснення:*  *Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.*  *Примітки: відсутня (амбулаторна)кабіна загального користування, унітаз не обладнано поручнями.* |  |  |  |  | |  |